**LISTADO DE MATERIALES, VERSION ADAPTADA, A PARTIR DE MODELO “M” PROTOFY, BARCELONA, ESPAÑA**

<https://www.oxygen.protofy.xyz/?lang=es>

**Bulyfer: Av. Juan Bautista Alberdi 7279, C1440 CABA   011 4687-9146**

**(burlonería de acero inoxidable, por su aplicación en salud)**

* 10 allen cabeza botón de acero inoxidable 6 x 1 x 15 mm de largo con biseladas (travesaños, y bancadas de balancín)
* 7 allen cabeza botón de acero inoxidable 6 x 1 x 25 mm de largo con biseladas (motor y eje de balancín)
* 9 allen cabeza botón de acero inoxidable 5 x 0.80 x 15 mm de largo (acople levas, apoyo eje motor y base)
* 2 allen 10 x 1,50 x 85 mm de largo con tuercas autofrenantes y biseladas (rodillo balancín y contrapesos)
* 1 hexagonal inoxidable de 3 mm x 20 mm de largo con tuerca autofrenantes (eje motor)
* 4 tuercas autofrenantes de 6 mm (eje balancín)

**Resortes Mil  Av. Juan B. Justo 6691, C1407FAE CABA**[**011 4671-6262**](https://www.google.com.ar/search?sxsrf=ALeKk01bGZo1NSOr2OKK3dC0hHVmYJ8kbg%3A1589743605142&source=hp&ei=9Y_BXqi_BoKz5OUP3KW2gAI&q=resortes+mil&oq=resortes++m&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoFCAAQgwFQ0gdYyyJgijJoAHAAeAKAAeIHiAGDIZIBCzAuMi4xLjUtMy4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab)

* 1 resorte de compresión alambre de 3 mm, diámetro interior aproximadamente 24 mm altura libre 50 mm aprox. (que se pueda comprimir a mano 15 mm +/-)

**Biferno | Líder en aleaciones especiales: Venezuela 4061, B1603 Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires Teléfono: 011 4709-0142**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Todos los diámetros iguales o superiores a los pedidos. Tanto puede ser Aluminio 6061 ó 7075. Las placas de 8 mm son las 4 levas

* Diámetro 25 x 500 mm cantidad 1
* Diámetro 48 x150 mm cantidad 1
* Diámetro 63 x 30 mm cantidad 1
* Diámetro 19 x 100 mm cantidad 1
* Diámetro 32 x 50 mm cantidad 1
* Placa espesor 15 mm x 30 mm x 180 mm
* Placa espesor 15 mm x 75 mm x 75 mm
* Placa espesor 8 mm x 270 mm x 310 mm
* Placa espesor 8 mm x 250 mm x 285 mm
* Placa espesor 8 mm x 220 mm x 250 mm
* Placa espesor 8 mm x 200 mm x 225 mm

**ORMETAL Dirección: Av. Nazca 4000, C1419 DFP, Buenos Aires**

**Teléfono: 011 4574-3077**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Chapa de aluminio de 3 mm de espesor 720 mm x 380 cantidad 1
* Chapa de aluminio de 2 mm de espesor 1000 mm x 500 cantidad 1
* Hexagonal de aluminio 16 mm entre caras (5/8") x 200 mm de largo

**MOTOR: INDUSTRIAS BRIEVA**

**Dirección: Av. Juan B. Justo 4818-4860, B7608 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires - Teléfono: 0223 481-2822**

